Inwestor:
Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

Przedmiar robót

Obiekt:	Remont świetlicy w Grzechotkach	
Rodzaj robót:	Remontowe	
Adres budowy:	Grzechotki, 14-500 Braniewo	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Roboty remontowe
	
 1.		Roboty wewnętrzne
	
 1		KNR 4-04I0406-04-050
	Rozebranie podsufitki
krotność= 1,00
	m2	102,95
	
1.	14,5*7,1				102,95	
2		KNR 4-01I1202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
krotność= 1,00
	m2	201,42
	
1.	(9,94*2+7,07*2+3,8*2+1,5*2+7,03*2+4,23*2)*3,0				201,42	
3		KNR 2-020121-03-050
	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 12 cm.
krotność= 1,00
	m2	6,45
	
1.	2,78*3,0-0,9*2,1				6,45	
4		KNR 2 02I0803-03-050
	Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów, wykonywane ręcznie
krotność= 1,00
	m2	6,45
	
1.	2,78*3,0-0,9*2,1				6,45	
5		Orgbud 9090303-0310-050
	Sufit dwuwarstwowy w systemie …...................... z płyt gipsowo-kartonowych na jednopoziomowej konstrukcji metalowej: na ruszcie o rozst.50 cm /z taśmą zbrojącą/
krotność= 1,00
	m2	102,95
	
1.	14,5*7,1				102,95	
6		KNR 2-02U2013-01-050
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	214,32
	
1.	(9,94*2+7,07*2+3,8*2+1,5*2+7,03*2+4,23*2)*3,0				201,42	
2.	(2,78*3,0-0,9*2,1)*2				12,90	
3.	 				-------------	
4.	Suma				214,32	
7		KNR 2-02U2014-04-050
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach z płyt gipsowych
krotność= 1,00
	m2	102,95
	
1.	14,5*7,1				102,95	
8		KNR 2-021016-02-020
	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
9		KNR 4-010320-02-050
	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2
krotność= 1,00
	m2	1,80
	
10		KNR 2-02W1022-01-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone
krotność= 1,00
	m2	3,40
	
1.	0,9*2,0+0,8*2,0				3,40	
11		KNR 00-120829-01-050
	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej
krotność= 1,00
	m2	1,80
	
1.	1,5*1,2				1,80	
12		KNR 2-02U1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi …....................(Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	1,80
	
1.	1,5*1,2				1,80	
13		KNR 2 02I0829-04-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą
krotność= 1,00
	m2	1,80
	
1.	1,5*1,2				1,80	
14		KNR 2 02I1505-03-050
	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną …..............lub o podobnych parametrach
krotność= 1,00
	m2	207,29
	
1.	(9,94*2+7,07*2+3,8*2+1,5*2+7,03*2+4,23*2)*1,5				100,71	
2.	2,78*1,5-0,9*0,6				3,63	
3.	14,5*7,1				102,95	
4.	 				-------------	
5.	Suma				207,29	
15		KNR 2-02W0846-01-050
	Wyprawy tynkarskie z masy ...............i farby emulsyjnej …...... o grubości 1,5-3,0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach.Budynki do 8 kondygnacji
krotność= 1,00
	m2	106,35
	
1.	(9,94*2+7,07*2+3,8*2+1,5*2+7,03*2+4,23*2)*1,5				100,71	
2.	(2,78*1,5-0,9*1,5)*2				5,64	
3.	 				-------------	
4.	Suma				106,35	
16		KNR 00-190930-0201-050
	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na dyblach stalowych
krotność= 1,00
	m2	1,08
	
1.	0,6*0,9*2				1,08	
2.		Roboty sanitarne
	
17		KNR 2-150104-01-040
	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
krotność= 1,00
	m	5,00
	
18		KNR 2-150107-01-020
	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
19		KNR 2-150205-03-040
	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 75 mm
krotność= 1,00
	m	3,00
	
20		KNR 2-150208-04-020
	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 75 mm
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
21		KNR 2-150115-01-020
	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
22		KNR 21-5I0121-01-090
	Urządzenie do podgrzewania wody
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
23		KNR 21-5I0220-0501-020
	Zlewozmywak stalowy na szafce
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
3.		Roboty elektryczne
	
 24		KNR 5-08W0114-04-040
	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły
krotność= 1,00
	m	50,00
	
25		KNR 4-031134-01-020
	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
krotność= 1,00
	szt	9,00
	
26		KNR 4-031135-03-020
	Demontaż oprawek zwykłych ściennych,sufitowych lub półhermetycznych na innym podłożu
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
27		KNR 4-031122-01-020
	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 A
krotność= 1,00
	szt	7,00
	
28		KNR 4-031124-01-020
	Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
29		KNR 5-08W0210-01-040
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - 3x2,5mm2
krotność= 1,00
	m	150,00
	
30		KNR 5-080307-06-020
	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
31		KNR 5-080309-04-020
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
32		KNR 5-080820-01-020
	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W
krotność= 1,00
	szt	10,00
	
33		KNR 5-08W0516-07-090
	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych rastrowych , przykręcane 3x36 W, końcowe
krotność= 1,00
	kpl	10,00
	
34		KNR 5-080504-03-020
	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
35		KNR 5-08W0402-02-020
	Grzejniki elektryczne o mocy 2000W ze sterowaniem termomechanicznym i programatoorem czasowym
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
36		KNR 5-08W0404-01-020
	Rozdzielnica główna
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
37		KNR 5-08W0407-01-020
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 20A
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
38		KNR 5-08W0407-03-020
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik R301 20A
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
39		KNR 5-08W0407-0301-020
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik różnicowo-pradowy 25 A
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
4.		Roboty zewnętrzne
	
 40		KNR 4-01I0508-03-050
	Rozbiórka pokrycia z pozostałych dachówek
krotność= 1,00
	m2	167,575
	
1.	15,6*8,2*1,31				167,575	
41		KNR 4-04I1101-02-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km
krotność= 1,00
	m3	3,352
	
1.	 Pozycja nr.: 40 *0,02				3,352	
42		KNR 4-04I1101-05-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym
krotność= 2,00
	m3	3,352
	
1.	 Pozycja nr.: 40 *0,02				3,352	
43		Kalkulacja własna-060
	Utylizacja gruzuna wysypisku komunalnym
krotność= 1,00
	m3	3,352
	
1.	 Pozycja nr.: 40 *0,02				3,352	
44		KNR 4-010535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m2	10,209
	
1.	0,35*8,2*2*1,31				7,519	
2.	1,2*0,2*6				1,44	
3.	0,25*(2,1*2+0,4*2)				1,25	
4.	 				-------------	
5.	Suma				10,209	
45		KNR 4-01I0430-05-050
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm
krotność= 1,00
	m2	167,575
	
1.	 Pozycja nr.: 40 				167,575	
46		KNR 2-020410-01-050
	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
krotność= 1,00
	m2	167,575
	
1.	 Pozycja nr.: 40 				167,575	
47		KNR 2-020501-01-050
	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym,papą asfaltową
krotność= 1,00
	m2	167,575
	
1.	 Pozycja nr.: 40 				167,575	
48		KNR 2-020410-04-050
	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm.
krotność= 1,00
	m2	167,575
	
1.	 Pozycja nr.: 40 				167,575	
49		KNR 4-010414-11-040
	Deski czołowe - wiatrownice-analogia
krotność= 1,00
	m	42,968
	
1.	8,2*1,31*4				42,968	
50		KNR 2-020504-02-050
	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną holenderką - analogia - przyjeto 18,7szt/m2
krotność= 1,00
	m2	167,575
	
1.	 Pozycja nr.: 40 				167,575	
51		KNR 2-02U0517-0401-040
	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	31,20
	
1.	15,6*2				31,20	
52		KNR 2-02U0519-0201-040
	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm,z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	7,00
	
1.	3,5*2				7,00	
53		KNR 2-02W0522-05-020
	Montaż łączników rynny z rurą spustową 100mm - analogia
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
54		KNR 2-02W0301-07-020
	Montaż kolanek rur spustowych
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
55		AW-09-0104-05-020
	Stopnie kominiarskie
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
56		KNR 2-02U0539-04-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	31,20
	
1.	15,6*2				31,20	
57		KNR 2-02U0541-02-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	21,294
	
1.	0,35*8,2*2*1,31				7,519	
2.	1,2*0,35*6+0,65*0,35*2				2,975	
3.	2,1*0,6*2+0,4*0,6*2				3,00	
4.	15,6*0,25*2				7,80	
5.	 				-------------	
6.	Suma				21,294	
58		KNR 2-020923-04-050
	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie.
krotność= 1,00
	m2	2,05
	
1.	1,15*0,25*6+0,65*0,25*2				2,05	
59		KNR K-04010101-050
	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie …............
krotność= 1,00
	m2	186,281
	
1.	3,8*15,0*2+7,2*3,8*2+0,5*7,6*3,2*2				193,04	
2.	-(1,15*1,65*6+0,6*0,9*2+0,96*2,1)				-14,481	
3.	((2,6+1,3)/2*1,58*2+0,4*2,6+1,3*0,4)				7,722	
4.	 				-------------	
5.	Suma				186,281	
60		KNR K-04010105-050
	Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie …...........
krotność= 1,00
	m2	186,281
	
1.	 Pozycja nr.: 59 				186,281	
61		KNR K-04010201-994
	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą w systemie ….... gr.15cm
krotność= 1,00
	100 m2	1,785
	
1.	(3,8*15,0*2+7,2*3,8*2+0,5*7,6*3,2*2)/100				1,93	
2.	-(1,15*1,65*6+0,6*0,9*2+0,96*2,1)/100				-0,145	
3.	 				-------------	
4.	Suma				1,785	
62		KNR K-04010307-994
	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie …...........
krotność= 1,00
	100 m2	1,863
	
1.	 Pozycja nr.: 59 /100				1,863	
63		KNR K-04010302-994
	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie …...........
krotność= 1,00
	100 m2	1,863
	
1.	 Pozycja nr.: 59 /100				1,863	
64		KNR K-04010206-994
	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą w systemie ….........gr. 3cm
krotność= 1,00
	100 m2	0,167
	
1.	((1,15+1,6*2)*6+(0,6+0,9*2)*2+(0,96+2,1*2))*0,25/100				0,09	
2.	Komin					
3.	((2,6+1,3)/2*1,58*2+0,4*2,6+1,3*0,4)/100				0,077	
4.	 				-------------	
5.	Suma				0,167	
65		KNR K-04010309-994
	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie ….................
krotność= 1,00
	100 m2	0,167
	
1.	 Pozycja nr.: 64 				0,167	
66		KNR K-04010501-994
	Wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków w systemie …........
krotność= 1,00
	100 m2	1,731
	
1.	 Pozycja nr.: 61 + Pozycja nr.: 64 - Pozycja nr.: 69 /100				1,731	
67		KNR K-04020205-994
	Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową SA IIgr.
krotność= 1,00
	100 m2	1,731
	
1.	 Pozycja nr.: 61 + Pozycja nr.: 64 - Pozycja nr.: 69 /100				1,731	
68		KNR K-04010401-133
	Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie …..............
krotność= 1,00
	100 m	0,591
	
1.	((1,15+1,6*2)*6+(0,6+0,9*2)*2+(0,96+2,1*2))/100				0,361	
2.	3,8*4/100				0,152	
3.	(2,6*2+1,3*2)/100				0,078	
4.	 				-------------	
5.	Suma				0,591	
69		KNNR 21002-010-050
	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x6 cm
krotność= 1,00
	m2	22,12
	
1.	(15,0*2+7,6*2-0,96)*0,5				22,12	
70		KNR 2-021604-01-050
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
krotność= 1,00
	m2	175,96
	
1.	15,6*2*3,8+8,2*7,0*0,5*2				175,96	
71		KNR 2-020925-01-050
	Osłony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego
krotność= 1,00
	m2	12,465
	
1.	1,15*1,65*6+0,6*0,9*2				12,465	
72		KNR 4-010212-02-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
krotność= 1,00
	m3	0,912
	
1.	1,6*1,9*0,3				0,912	
73		KNR 2-020218-01-060
	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
krotność= 1,00
	m3	0,912
	
1.	 Pozycja nr.: 72 				0,912	
74		KNR 2-021219-03-020
	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
krotność= 1,00
	szt	1,00